# Краткая инструкция

## Перечень поддерживаемых ОС:

* Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, 8 (x32)
* Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, 8, 10, Server 2012 (x64)

## Установка драйвера:

* подключить считыватель rds-01
* установить msi пакет iButton\_3.0.X.X\_win\_x32.msi или iButton\_3.0.X.X\_win\_x64.msi соответствующей архитектуры

## Функциональность драйвера

* Драйвер iButton обеспечивает обнаружение присутствия iButtton, состояние «таблетку» приложили к считывателю
* Обеспечивает чтение постоянного идентификатора ROMID iButtton
* Обеспечивает чтение/запись данных в энергонезависимую память NMRAM iButton.

## Проверка работоспособности драйвера

* ПО заказчика после установки драйвера iButton должно начать предоставлять свои возможность работы с iButton устройствами